تغییرات ورژن I\_1.3.5 بر اساس ورژن I\_1.3

1. اضافه شدن fiducial point به لایه top past

تغییرات ورژن I\_1.3 بر اساس ورژن I\_1.2

1. تغییر سوکت پروگرامر
2. تغییر مقدار مقاومت بک لایت از 22 اهم به 10 اهم (R1)

تغییرات ورژن I\_1.2 بر اساس ورژن I\_1.1

1. دور کردن قطعات از ای سی درایور و انکودر
2. تغییر سوکت پروگرمر

تغییرات ورژن I\_1.1 بر اساس ورژن I\_1.0

1. Top and bottom paste fix

تغییرات ورژن I\_1.0 بر اساس ورژن I\_0.9

1. اضافه کردن دیود حفاظت برای نمونه گیری ازvcc4 برای بک لایت

تغییرات ورژن I\_0.9 بر اساس ورژن I\_0.8

1. اضافه شدن تست پوینت
2. تغییر تمامی فوت پرینت ها (کوچک کردن فوت پرینت ها)

تغییرات ورژن I\_0.8 بر اساس ورژن I\_0.7

1. اضافه کردن پلیگان زیر پد های خازن الکترولیتی و سویچ
2. بزرگ کردن پد های میکرو کنترلر ( سه برابر محل نشیمنگاه ای سی)
3. کوچک کردن ترمال پد ای سی تغذیه
4. تغییر مدار کنترل ال ای دی بک لایت ال سی دی
5. اضافه کردن مدار حفاظت برای ac

تغییرات ورژن I\_0.7 بر اساس ورژن I\_0.6

1. جایگزینی آی سی تغذیه ncv4269 با ncv4276

تغییرات ورژن I\_0.6 بر اساس ورژن I\_0.4

1. تغییر سوراخ 5.4 میلیمتری برد برای جلوگیری کردن از فرورفتن برد هنگام پیچ بستن.
2. تغییر مکان R52 به علت درخواست مهندسی و گیر کردن به بدنه

تغییرات نسخه 1.13.000 بر اساس ورژن 1.09.000 :

1. اصلاح تغییر IC ATMEL و ONSEMI
2. اضافه کرد زمان ریست پانل برای ولتاژ کم یا اضافه تر از حد مجاز

تغییرات نسخه 1.09.000 بر اساس ورژن 1.08.000 :

1. اصلاح ویز ویز کردن اکچویتورها و حذف Back emf
2. اصلاح عملکرد کلید مود در حالت پانل خاموش که دوباره از حالت قبل ادامه نمی داد